# M3 기관단총

### 위키백과 ― 우리 모두의 백과사전.

M3 기관단총
종류 | 기관단총
개발국가 | 미국
역사
개발년도 | 1942년
생산기간 | 1942년 ~
사용기간 | 1942년 ~
사용국가 | 대한민국, 미국, 아르헨티나, 일본, 칠레, 필리핀
사용된 전쟁 | 제2차 세계 대전, 국공 내전, 한국 전쟁, 베트남 전쟁, 포클랜드 전쟁, 걸프 전쟁
변형 | M3A1
생산량 | 68만 정
제원
구경 | 11 mm, 9 mm
탄약 | .45 ACP, 9 mm 루거 파라블럼
급탄 | 30발들이 탄창
작동방식 | 블로우 백
총열 길이 | 203 mm (8 인치)
전장 | 570 mm (22.8 인치, 개머리 접음) 745 mm (29.3 인치, 개머리 펼침)
중량 | 3.7 kg
총구 속도 | 280 m/s
유효 사거리 | 50 m

M3 기관단총(영어: United States Submachine Gun, Cal. .45, M3/M3A1)은 제2차 세계 대전 중 미국에 의해 개발된 기관단총이다. 톰슨 기관단총을 대체할 저가 기관단총으로 개발되었다. 자동차 정비에 쓰이는 그리스건과 유사하고, 권총 손잡이에 기름 통이 있어 ‘그리스 건’이라는 별명을 가지고 있다. .45 ACP 탄을 사용하며, 간단한 개조를 통해 9mm 파라블럼 탄을 사용할 수도 있다.

## [편집] 같이 보기

| 위키미디어 공용에 관련 미디어 자료가 있습니다:

  M3 기관단총

- 톰슨 기관단총
- 스텐 기관단총
- MP40

## [편집] 외부 링크

- ((영어)) 현대 화기

| 이 문서는 화기에 관한 토막글입니다. 서로의 지식을 모아 알차게 문서를 완성해 갑시다.

원본 주소 ‘http://ko.wikipedia.org../../../m/3/_/M3_%EA%B8%B0%EA%B4%80%EB%8B%A8%EC%B4%9D.html’

분류: 화기 토막글 | 제2차 세계 대전의 기관단총 | 제2차 세계 대전의 미국 화기

##### Views

- 문서
- 토론
- 현재 버전

##### 찾기

##### 다른 언어

- Deutsch
- English
- Español
- Suomi
- Français
- Bahasa Indonesia
- Italiano
- 日本語
- Bahasa Melayu
- Nederlands
- ‪Norsk (nynorsk)‬
- Polski
- Português
- Русский