# MG M.07/12 슈발츠로제 기관총

### 위키백과 ― 우리 모두의 백과사전.

MG M.07/12 슈발츠로제
종류 | 중기관총 (中)
개발국가 | 오스트리아-헝가리
역사
개발년도 | 1905년
생산기간 | 1905년 ~
사용국가 | 오스트리아-헝가리 오스트리아 헝가리 폴란드 이탈리아
체코슬로바키아
네덜란드
사용된 전쟁 | 제1차 세계 대전 폴란드-소련 전쟁
변형 | MG M.07 MG M.07/31 M08 M08/13 M08/15
(네덜란드 6,5 x 54 mm R)

Schwarzlose-Janeček vz.07/12/27
(체코슬로바키아 7,92 x 57 mm)

제원
종류 | 중기관총 (中)
구경 | 8 mm
탄약 | 8 × 56 mm R
급탄 | 250발들이 탄띠급탄식
작동방식 | 지연 블로우백
총열 길이 | 530 mm
전장 | 945 mm
중량 | 41.4 kg
총구 속도 | 600 m/s

MG M.07/12 슈발츠로제(독일어: Maschinengewehr Patent Schwarzlose M.07/12)는 1905년에 오스트리아-헝가리 육군이 채용한 중기관총이다. 이 기관총은 기존 스코다 기관총보다 가벼워 제1차 세계 대전 중에는 주력 기관총으로서 스코다를 거의 대체하였다. 여러 나라에도 수출되었는데, 당시 맥심 기관총에 비해 값도 절반이고 구조가 간단하여 성능은 약간 떨어져도 많은 인기를 얻었다.

전후 신생 독립국 체코슬로바키아는 이 총의 구경을 독일군 제식탄인 7.92mm탄으로 개조하여 사용하기도 했다.

원본 주소 ‘http://ko.wikipedia.org../../../m/g/_/MG_M.07_12_%EC%8A%88%EB%B0%9C%EC%B8%A0%EB%A1%9C%EC%A0%9C_%EA%B8%B0%EA%B4%80%EC%B4%9D_ec29.html’

분류: 중기관총 (中) | 제1차 세계 대전의 무기 | 오스트리아-헝가리의 무기

##### Views

- 문서
- 토론
- 현재 버전

##### 찾기

##### 다른 언어

- Deutsch
- English
- Polski
- Русский
- Svenska