# BSP (임베디드)

### 위키백과 ― 우리 모두의 백과사전.

임베디드 시스템에서 BSP(영어: board support package)는 특별하게 지원 코드로 실시간 운영체제에 적합한 상태에 동작되도록 한다. 이것은 통상 부트 로더(bootloader)와 함께 생성이 되는데 실시간 운영체제를 로드하기 위한 최소한의 장치를 지원하고, 하드웨어 보드의 모든 장치를 위한 드라이버 (장치)를 말한다. 어떤 공급자들은 또한 루트 파일 시스템(root file system), 툴 체인(toolchain) 그리고 장치를 위한 컨피규레이터(configurator)를 제공한다.

| 이 문서는 기술에 관한 토막글입니다. 서로의 지식을 모아 알차게 문서를 완성해 갑시다.

원본 주소 ‘http://ko.wikipedia.org../../../b/s/p/BSP_%28%EC%9E%84%EB%B2%A0%EB%94%94%EB%93%9C%29_b8d7.html’

분류: 기술 토막글 | 컴퓨터 | 임베디드 시스템 | 항공전자

##### Views

- 문서
- 토론
- 현재 버전

##### 찾기

##### 다른 언어

- English
- Italiano
- 中文