# 계자

### 위키백과 ― 우리 모두의 백과사전.

계자(界磁, field system)는, 정류자기나 동기기를 전동기 또는 발전기로서 사용할 경우에 자계를 발생시키는 것이다. 영구자석이나 전자석이 사용된다.

## [편집] 분류

### [편집] 전자석계 자석

일반적으로 전자석의 경우 직류로 여자(励磁)되지만, 전동기로서 사용하는 경우는 교류로 여자되기도 한다.

직파 정류자 전동기의 경우, 토크가 전류의 제곱에 비례해 증대해, 부하에 응한 전류를 흘리는 것으로 회전수를 제어하기 쉽다. 이것을 직파 특성이라고 한다.

또, 전류를 끊어 관성으로 회전하는 경우에, 계자의 자력에 의한 저항이 없어지는 이점이 있으므로, 전동차의 전동기로서 오랜 세월 사용되어 왔다.

동기기의 경우, 전류를 변화시켜 역률 조정에 이용할 수 있다.

### [편집] 영구자석계 자석

계자 코일이 없기 때문에 그 전기저항에 의한 손실이 없어 효율이 좋다. 계자의 자계가 일정하기 때문에, 분권 특성을 나타내, 회전수의 제어가 자유롭지 못하다. 반대로 회전수를 일정하게 유지하기 쉽기 때문에 크레인용의 전동기에 적합하다.

## [편집] 관련 항목

- 동기속도

원본 주소 ‘http://ko.wikipedia.org../../../%EA%B3%84/%EC%9E%90/_/%EA%B3%84%EC%9E%90.html’

분류: 전동기

##### Views

- 문서
- 토론
- 현재 버전

##### 찾기

##### 다른 언어

- 日本語