# AIM-7 스패로우

### 위키백과 ― 우리 모두의 백과사전.

USS Essex (LHD-2)에서 RIM-7 시스패로우가 발사되고 있다

AIM-7 스패로우는 미공군, 미해군, 미해병대와 여러 동맹국 공군에서 운용중인 중거리 세미 액티브 레이다 호밍 공대공 미사일이다. 스패로우와 그 개량형은 1950년대 후반부터 1990년대까지 서방의 주요한 비가시거리(BVR: beyond visual range) 공대공 미사일이었다.

스패로우는 아직도 운용중이지만, 보다 고성능인 AIM-120 암람의 등장으로 점점 사라져가고 있다.

스패로우를 사용하는 주요 함재기로는 F-14 톰캣이 있는데, 톰캣도 점점 수명이 다하고 있기에 암람(AMRAAM) 탑재를 위한 개량을 하지 않고 있다.

스패로우는 지대공 미사일로도 사용되었으며, RIM-7 시스패로우는 미해군이 군함의 대공방어를 위해 사용하고 있다. 한국의 광개토대왕급 구축함(KDX-I)도 시스패로우를 사용한다.

## [편집] 개발

#### [편집] 스패로우 I

스패로우는 1940년대 후반에 공대공 용도의 유도로켓무기를 개발하기 위한 미해군 프로그램에 의해 소요제기되었다.

## [편집] 상세설명

스패로우는 크게 4개의 부분으로 구성되어 있다: 유도부, 탄두, 제어부, 로켓모터가 있다. 현재 Hercules MK-58 고체연료 로켓모터를 사용하고 있다.

## [편집] 제원 (AIM-7M)

AIM-7 스패로우를 발사하는 F-15C

- 길이: 12 ft (3600 mm)
- 직경: 8 in (203 mm)
- 폭: 3 feet, 4 inches (1 meter): wingsapn 기준
- 발사중량: 대략 500 pounds (225 kilograms)
- 속도: 마하 4
- 사정거리: 44 mi (70 km)
- 유도방식: 세미 액티브 레이다 호밍
- 탄두: 88 lb (40 kg) 파편 폭풍형

## [편집] 더 보기

| 위키미디어 공용에 관련 미디어 자료가 있습니다:

  AIM-7 스패로우

| 위키미디어 공용에 관련 미디어 자료가 있습니다:

  AIM-7 스패로우

- AIM-9 사이드와인더
- AIM-54 피닉스
- 미사일 목록

대한민국 해군 장비

- 대형 수송함: 독도함
- 구축함: KD-1 - KD-2 - KD-3 - 충무 - 서울 - 부산 - 충북 - 전북 - 대구 - 인천 - 대전 - 광주 - 강원 - 경기 - 전주
- 호위함,초계함: 포항급 콜베트 - 울산급 프리키트
- 고속정: 백구급 미사일 고속정 - 참수리급 고속정
- 상륙함: 위봉급 LST - 고준봉급 LST - 무레나급 공기부양정
- 지원함: 청해진함 - 천지함
- 잠수함: 돌고래급 잠수정 - 209급 잠수함 - 214급 잠수함 - SSX
- 소해정: 원산급 - 강경급
- 항공기: S-2 트랙커 - P-3C - 웨스트렌드 링스 헬기 - 알루에트 헬기
- 미사일: 시스패로 - 스탠다드 - 하푼 - 해성- 램 - 천룡 - ASROC - 홍상어

대한민국 육군 장비 | 대한민국 공군 장비

항공에 관한 목록들
비행기 | 비행기 제조업체 | 비행기 엔진 | 비행기 엔진 제조업체 공항 | 항공사 | 공군 | 항공무기 | 미사일 | 항공 연대표

원본 주소 ‘http://ko.wikipedia.org../../../a/i/m/AIM-7_%EC%8A%A4%ED%8C%A8%EB%A1%9C%EC%9A%B0_dcde.html’

분류: 미국의 공대공 미사일

##### Views

- 문서
- 토론
- 현재 버전

##### 찾기

##### 다른 언어

- Deutsch
- English
- Français
- Galego
- עברית
- Magyar
- Italiano
- 日本語
- Nederlands
- Polski
- Português
- Tiếng Việt
- 中文