# IAI 헤론

### 위키백과 ― 우리 모두의 백과사전.

미국 네바다주 FALLON 해군기지에서 비행중인 헤론 UAV

헤론은 이스라엘 IAI사의 중고도 장시간 체공(MALE) 무인 정찰기이다.

헤론은 목표물 획득과 포병의 방향조정에도 사용할 수 있다.

헤론은 200 km 떨어진 지상통제소와 실시간 데이터송수신이 가능하며, 직접 가시거리 통신모드 또는 항공기나 인공위성을 통한 데이터송수신이 가능하다.

## [편집] 제원

헤론의 원격 조종실 모습

- 최대속도: 207 km/h (130 mph)
- 순항거리: 3,300 km (2,063 miles)
- 운용고도: 10,000 m (32,800 ft)
- 최대체공시간: 52시간
- 탐지거리: 200 km 이상
- 탑재가능장비: 250 kg까지 다양한 장비 탑재가능
  - 광학카메라: IAI에서 제조한 MOSP. TV(가시광선) + IR(적외선)
  - SAR: EL/M 2055
  - 해상레이다: EL/M 2022
- 최대이륙중량: 1,100 kg (2,430 lb)
- 최대화물중량: 250 kg (550 lb)
- 길이: 8.50 m (27.90 ft)
- 날개폭: 16.60 m (54.50 ft)
- 엔진:
  - 1x Rotax 914, 86 kW (115 hp)
  - Dual engines, 4 cycle, 4 cylinder with turbo charge 100 hp
- 대당가격: 90억 원 (2003년)[1]

## [편집] 운영국가

2004년에 인도에서 2억 달러어치의 헤론 시스템을 주문하였다. 인도는 이스라엘의 최대 무기수입국이다.[2]

2005년, 이스라엘 공군은 5천만 달러어치의 헤론시스템을 구입했다. 제식명칭은 Machatz-1으로 정했다.

2005년 5월, 터키는 1억 5천만 달러어치의 헤론시스템 구매계약을 체결했다.

## [편집] 주석과 참고자료

1. ↑ 스마트 무인기 사업단 관련기사 번역자료
2. ↑ 인도, 이스라엘서 무인항공기 구입, 중부일보, 2004-11-10

## [편집] 외부링크

- IAI사의 헤론 소개
- IAI Heron Update
- MALE UAV Applications
- UAV Sensor applications
- EO Sensors for UAVs
- SAR sensors for UAVs

## [편집] 관련 항목

### 관련된 개발

- IAI 이단 : 이스라엘의 HALE UAV

### 비교가능한 비행기

- MQ-1 프레데터

### 관련된 목록

- 이스라엘의 군사 장비

### 더 보기

- UAV
- JDAM

항공에 관한 목록들
비행기 | 비행기 제조업체 | 비행기 엔진 | 비행기 엔진 제조업체 공항 | 항공사 | 공군 | 항공무기 | 미사일 | 항공 연대표

이스라엘 IAI사의 제품
애로우 미사일 | 파이톤 5 미사일 하피 | RQ-2 파이오니어 | IAI 헤론 (MALE) | IAI 이단 (HALE) POP-300 | EL/M-2055

원본 주소 ‘http://ko.wikipedia.org../../../i/a/i/IAI_%ED%97%A4%EB%A1%A0_7f22.html’

분류: 정찰기 | 무인 항공기

##### Views

- 문서
- 토론
- 현재 버전

##### 찾기

##### 다른 언어

- Deutsch
- English
- Español
- עברית