# 글록 17

### 위키백과 ― 우리 모두의 백과사전.

글록 17
종류 | 권총
개발국가 | 오스트리아
생산회사 | 글록
시대 | 1980년대
역사
사용기간 | 1980년
사용국가 | 노르웨이 미국 오스트리아 스웨덴
변형 | 변형 참조
제원
종류 | 반자동 권총
구경 | 9 mm
탄약 | 9 mm 루거 패러블럼
급탄 | 17/19/33발들이 탄창
작동방식 | 세이프 액션
총열 길이 | 114 mm (4.49 인치)
전장 | 186 mm (7.32 인치)
중량 | 625 g (비 장전시)

글록 17(독일어: Glock 17)은 오스트리아 회사 글록에서 설계 및 생산한 최초의 권총이다. 쇼트 리코일 방식, 세이프 액션 방식, 9 mm 루거 탄 사용 반자동 권총으로 1980년대 초에 처음 등장하였다. 표준 탄창 용량은 17발이다. 오스트리아, 스웨덴, 노르웨이 군에 제식 채용되어 사용 중이다. 제품명의 17은 Gaston Glock의 17번째 특허에서 유래된 번호이다. 다른 글록 권총들과 마찬가지로, 글록 17은 튼튼함과 높은 신뢰성으로 유명하다.

## [편집] 같이 보기

| 위키미디어 공용에 관련 미디어 자료가 있습니다:

  글록 17

- 글록 19

## [편집] 외부 링크

- ((영어)) 현대 화기

| 이 문서는 화기에 관한 토막글입니다. 서로의 지식을 모아 알차게 문서를 완성해 갑시다.

원본 주소 ‘http://ko.wikipedia.org../../../%EA%B8%80/%EB%A1%9D/_/%EA%B8%80%EB%A1%9D_17.html’

분류: 화기 토막글 | 권총

##### Views

- 문서
- 토론
- 현재 버전

##### 찾기

##### 다른 언어

- Deutsch
- English
- Español
- Français
- עברית
- ქართული
- Bahasa Melayu
- 日本語
- ‪Norsk (bokmål)‬
- Polski
- Slovenščina
- Svenska