# PK 기관총

### 위키백과 ― 우리 모두의 백과사전.

PK 기관총
종류 | 중기관총 (中)
개발국가 | 소비에트 연방
설계 | 미하일 칼리시니코프
역사
개발년도 | 1960년대
생산기간 | 1960년대
사용기간 | 1960년대 ~ 현재
사용국가 | 러시아 중화인민공화국 폴란드 핀란드 이외 다수
변형 | PKS, PKT, PKM, PKMS
제원
종류 | 다목적 기관총
구경 | 7.62 mm
탄약 | 7.62 × 54 mm R
급탄 | 100/200/250발들이 탄띠 상자
작동방식 | 가스 작동식, 회전 노리쇠
총열 길이 | 658 mm
전장 | 1,178 mm
중량 | 8.99 kg
총구 속도 | 825 m/s
유효 사거리 | 1 km

PK(러시아어: Пулемет Калашникова, 칼라시니코프 기관총)은 7.62 × 54 mm R 탄을 사용하는 다목적 기관총이다. PK 기관총에 대응하는 NATO측의 기관총으로는 FN MAG, MG3, M60 기관총 등이 있다.

## [편집] 소개

PK 기관총은 가스 작동식, 회전 노리쇠 방식으로 작동하며, 7.62 × 54 mm R 탄의 특성 때문에 복잡한 급탄기구를 가지고 있지만, 신뢰성은 높은 편이다.

## [편집] 변형

PKM

PKS/PKMS

PKT/PKMT

## [편집] 바깥 고리

| 위키미디어 공용에 관련 미디어 자료가 있습니다:

  PK 기관총

- ((영어/러시아어)) 현대 화기 - PK 기관총
- ((영어/러시아어)) 현대 화기 - Pecheneg

| 이 문서는 화기에 관한 토막글입니다. 서로의 지식을 모아 알차게 문서를 완성해 갑시다.

원본 주소 ‘http://ko.wikipedia.org../../../p/k/_/PK_%EA%B8%B0%EA%B4%80%EC%B4%9D_a0e1.html’

분류: 화기 토막글 | 다목적 기관총 | 중기관총 (中) | 러시아의 기관총

##### Views

- 문서
- 토론
- 현재 버전

##### 찾기

##### 다른 언어

- العربية
- Deutsch
- English
- Suomi
- Français
- עברית
- Italiano
- 日本語
- Polski
- Русский
- Svenska
- 中文