# 8비트 컴퓨터

### 위키백과 ― 우리 모두의 백과사전.

중앙처리장치의 버스(BUS)가 8비트 단위로 자료를 전송하는 컴퓨터를 8비트 컴퓨터라 한다. 좁은 의미에서는 IBM-PC이전의 컴퓨터를 대강 이르는 말이다.

### [편집] 대표적인 컴퓨터

- 애플 2 시리즈 (6502계열)
  - 애플 2 플러스
  - 애플 //e
  - 애플 //c

- 대우
  - DPC-180 (MSX, Z80)
  - DPC-200 (MSX, Z80)
  - CPC-300 (MSX2, Z80)
  - CPC-400 (MSX2, Z80)
  - CPC-400s (MSX2, Z80, 수퍼임포즈, 디지타이저 기능)

- 삼성
  - SPC-300 (싱클레어 호환, Z80)
  - SPC-600 (싱클레어 QL 호환, MC68008)
  - SPC-650 (싱클레어 QL 호환, MC68008)
  - SPC-800 (MSX, Z80)
  - SPC-1000 (Z80, 샤프의 MZ시리즈에서 따온 부분이 많지만 다른 기종이다.)
  - SPC-1000A (Z80, Audio 기능)
  - SPC-1100 (Z80)
  - SPC-1500 (Z80, 삼성전자의 마지막 가정용 8비트 컴퓨터)

- 금성
  - FC-30 (싱클레어 호환, Z80)
  - FC-80 (MSX, Z80)
  - GFC-1080 (MSX, Z80, Pasocalc 내장)
  - FC-100 (Z80)
  - FC-150 (Z80, 일본 SORD사 제품 M5의 복제품)

원본 주소 ‘http://ko.wikipedia.org../../../8/%EB%B9%84/%ED%8A%B8/8%EB%B9%84%ED%8A%B8_%EC%BB%B4%ED%93%A8%ED%84%B0.html’

분류: 컴퓨터 구조

##### Views

- 문서
- 토론
- 현재 버전

##### 찾기

##### 다른 언어

- Deutsch
- English
- Español
- Italiano
- Polski
- Português
- 中文