# FN F2000

### 위키백과 ― 우리 모두의 백과사전.

FN F2000
FN F2000
종류 | 돌격소총
개발국가 | 벨기에
생산회사 | 파브리크 나시오날 드 헤르스탈
시대 | 현대
역사
개발년도 | 2000년
사용기간 | 2001년 ~
사용국가 | 벨기에, 칠레, 페루
변형 | F2000 Tactical, FS2000
제원
종류 | 돌격소총
구경 | 5.56 mm
탄약 | 5.56 × 45 mm NATO
급탄 | 20/30발 AR-15/STANAG 박스 탄창
작동방식 | 가스 작동식, 회전 노리쇠
총열 길이 | 400 mm
전장 | 694 mm
중량 | 3.6 kg (탄창없이), 4.6 kg (유탄발사기 장착)
발사속도 | 분당 850 발
총구 속도 | 900 m/s (2,953 fps)
유효 사거리 | 500 m

FN F2000은 파브리크 나시오날 드 헤르스탈(Fabrique Nationale de Herstal)에 의해 생산되는 불펍 돌격소총이다. 5.56 × 45 mm NATO 탄, STANAG 탄창(M16 소총 탄창)을 사용한다. 쇼트 스트로크 가스 피스톤 방식을 사용한다. 탄피가 전방으로 배출되어 왼쪽 혹은 오른쪽 어느 쪽 어깨로도 사격할 수 있다. 이는 불펍 방식의 여러 단점 중 하나를 해소한 것이다. 불펍 방식이기 때문에 G36K, M4 카빈 보다 전체 길이는 짧으나, 총열 길이는 더 길어 정확도가 뛰어나다. 단점으로는 기존 카빈들보다 무겁다는 것이 있다.

2001년에 출시되었으며, 칠레 육군 특수부대에서 사용 중이다.

## [편집] 같이 보기

- 슈타이어 AUG, SA80, FAMAS, DAR-21 소총, TAR-21

## [편집] 바깥 고리

| 위키미디어 공용에 관련 미디어 자료가 있습니다:

  FN F2000

- FNH USA의 FN F2000 소개페이지
- Modern firearms - Assault rifles - FN F2000

| 이 문서는 화기에 관한 토막글입니다. 서로의 지식을 모아 알차게 문서를 완성해 갑시다.

원본 주소 ‘http://ko.wikipedia.org../../../f/n/_/FN_F2000_2d6a.html’

분류: 화기 토막글 | 돌격소총

##### Views

- 문서
- 토론
- 현재 버전

##### 찾기

##### 다른 언어

- Deutsch
- English
- Suomi
- Français
- 日本語
- Nederlands
- ‪Norsk (bokmål)‬
- Polski
- Русский
- Slovenščina
- Türkçe