# 노스롭 YF-17 코브라

### 위키백과 ― 우리 모두의 백과사전.

YF-17 Cobra
비행 중인 YF-17 코브라
타입 | Prototype fighter
생산자 | Northrop
처녀비행 | 1974-06-09
주 사용자들 | United States Air Force United States Navy
생산대수 | 2
파생형 | F/A-18 Hornet

노드롭의 YF-17 코브라는 미국 공군을 위해 설계된 프로토타입 전투기였다.

1972년 미 공군은 작고, 저비용이며, 경량급이고 유지가 쉬운 전투기를 모색했다. 노드롭은 아주 성공적이었던 F-5 프리덤파이터와 T-38 탤런 사업을 통해서, 그러한 요구사항에 대한 경험을 갖고 있었다.

1975년에, 코브라는 제네랄 다이내믹스의 F-16과 경쟁했는데 조종사들은 매우 비슷한 성능을 가진 것으로 보고했다. 그러나 제네랄 다이내믹스는 즉각 생산할 수 있도록 준비했었기 때문에 계약을 따낼 수 있었다.

코브라는, 최초엔 미국 노드롭 그루만사와 이란 정부와 합작 프로젝트였다고 알려졌었다.

비록 미 공군에 의해 선택되지 못했지만, 노드롭은 맥도널 더글라스 사와 팀을 이뤄서 F-17 코브라를 미 해군의 F/A-18로 개발했다. F/A-18은 나중에 미국 해군과 미국 해병대의 주 전투기이자 공격기가 되었다.

## [편집] 제원 (YF-17 Cobra)

YF-17 코브라

### 일반 특성

- 승무원: 1
- 길이: 56 ft (17.1 m)
- 날개폭: 35 ft (10.7 m)
- 높이: 16 ft 6 in (5 m)
- 윙 면적: 350 ft² (31.5 m²)
- 공중량: 17,180 lb (9,500 kg)
- 탑재중량: 23,000 lb (10,430 kg)
- 최대이륙중량: 34,280 lb (13,900 kg)
- 엔진: 2× General Electric YJ101 afterburning turbofans, 14,400 lbf (67 kN) each

### 성능

- 최대속도: Mach 1.95
- 항속거리: 2,990 miles (4,810 km max ferry)
- 최대고도: 50,000 ft (15,000 m)
- 상승률: 50,000 ft/min (m/min)

### 무장

- M61 벌칸 20 mm 개틀링포
- 2x AIM-9 Sidewinder missiles

## [편집] 바깥 고리

- USAF Museum: YF-17 Cobra

## [편집] 관련 항목

| 위키미디어 공용에 관련 미디어 자료가 있습니다:

  노스롭 YF-17 코브라

### 관련된 개발

F/A-18 호넷 - F/A-18E/F 슈퍼 호넷 - F-5 프리덤 파이터 - IAMI Azarakhsh

### 비교가능한 비행기

MiG-29

### 제식번호 순서별

F-14 - F-15 - F-16 - F-17 - F/A-18 - F-20 - F-21

### 더 보기

- 미국의 군용기 목록
- 전투기 목록

항공에 관한 목록들
비행기 | 비행기 제조업체 | 비행기 엔진 | 비행기 엔진 제조업체 공항 | 항공사 | 공군 | 항공무기 | 미사일 | 항공 연대표

| 이 문서는 군사에 관한 토막글입니다. 서로의 지식을 모아 알차게 문서를 완성해 갑시다.

원본 주소 ‘http://ko.wikipedia.org../../../%EB%85%B8/%EC%8A%A4/%EB%A1%AD/%EB%85%B8%EC%8A%A4%EB%A1%AD_YF-17_%EC%BD%94%EB%B8%8C%EB%9D%BC_7018.html’

분류: 군사 토막글 | 전투기 | 미국의 군용기

##### Views

- 문서
- 토론
- 현재 버전

##### 찾기

##### 다른 언어

- English
- Español
- Français
- Bahasa Indonesia
- Italiano
- 日本語
- ‪Norsk (bokmål)‬