# Vz61 기관단총

### 위키백과 ― 우리 모두의 백과사전.

vzor 61 Škorpion
Vz61 스콜피온 기관단총
종류 | 기관단총 / 기관권총
개발국가 | 체코슬로바키아
생산회사 | Česká Zbrojovka Uhersky Brod (CZ)
시대 | 냉전 시대
역사
개발년도 | 1959년
생산기간 | 1960년 ~
사용기간 | 1960년 이후
사용국가 | 체코슬로바키아 체코 슬로바키아 세르비아 크로아티아
유고슬라비아
변형 | * 스콜피온 Vz59

- ZB vz.64 (시험모델 .380 ACP)
- ZB vz.65 (시험모델 9 x 18 mm 마카로프탄)
- ZB 68 (시험모델 9 mm 루거)
- 사모팔 vz.82 (9 x 18 mm 마카로프탄)
- vz.91S (반자동)
- CZ 스콜피온 82 ( 9 x 18 mm 마카로프탄)
- CZ 스콜피온 9 x 19 (.9 mm 루거)

생산량 | 21만여정
제원
종류 | 기관단총
구경 | 7.65mm, 9mm
탄약 | 9 x 18 mm 마카로프탄, 9 mm 루거, .32 ACP
급탄 | 10발 및 20발 들이 탄창
작동방식 | 블로우백
총열 길이 | 115mm
전장 | 270/517mm
중량 | 1.28Kg
발사속도 | 850발/분
유효 사거리 | 25미터

Vz 61 스콜피온 기관단총은 구 체코슬로바키아가 개발한 기관단총이다. 때때로 기관권총으로 분류되기도 한다. 원래 .32 ACP로도 알려진 7.65 X 17mm 탄환을 사용하는 것으로 설계되었고, 이후에 .380 ACP (9mm X 17mm), 9 x 18 mm 마카로프탄, 9 mm X 19mm 루거탄을 사용하는 파생형이 존재한다.

Vz 61의 가벼운 무게와 작은 사이즈 덕분에 항공기, 전차, 차량 승무원에게 인기가 많았다. 이 총은 또 테러리스트 집단이 애용하기도 했다. 비교적 화력이 약한 탄(.32 ACP)을 사용하고 25m라는 짧은 유효사거리를 가졌으나, 근접 전투(CQC, close qaurters combat)에서 유용한 무기이며 동유럽 국가들에 광범위하게 사용되고 있다.

Vz 61은 단발 또는 전자동 사격이 가능하며, 일반적인 권총집(holster)에 수납할 수 있고, 한 손 또는 양손으로 사격도 가능하다. 스토크를 펼칠 경우에는 같은 구경의 대부분 권총보다 더 긴 유효 사거리를 제공한다. 세르비아에서는 M61과 M84로 채용되어 있다.

## [편집] 대중 매체

이 총은 수많은 영화와 비디오 게임에 등장했다. 최근 10년간 영화로는 《블레이드2(Blade II)》, 《콘 에어(Con Air)》, 《페이스 오프(Face Off)》, 《매트릭스(The Matrix)》, 《매트릭스2 : 더 레볼루션(The Matrix Revolutions)》, 《트리플X(xXx)》 등이 있다. 비디오 게임으로는 《골든아이 007》과 《메탈기어 솔리드 3 : 스네이크 이터》 등에 등장한다.

## [편집] 더 읽어보기

- 기관권총

## [편집] 바깥고리

- Modern firearms - SubMachineGuns - Vz61

| 이 문서는 화기에 관한 토막글입니다. 서로의 지식을 모아 알차게 문서를 완성해 갑시다.

원본 주소 ‘http://ko.wikipedia.org../../../v/z/6/Vz61_%EA%B8%B0%EA%B4%80%EB%8B%A8%EC%B4%9D.html’

분류: 화기 토막글 | 기관단총 | 기관권총 | 체코슬로바키아의 군사 | 체코의 군사 | 슬로바키아의 군사

##### Views

- 문서
- 토론
- 현재 버전

##### 찾기

##### 다른 언어

- Česky
- Deutsch
- English
- Suomi
- Français
- 日本語
- Polski
- Русский
- Slovenčina