Bessemer-Bier - Wikipedia, déi fräi Enzyklopedie

# Bessemer-Bier

### Vu Wikipedia, der fräier Enzyklopedie.

Skizz

Bessemer-Bier am Industrie- an Eisebunnspark Fond-de-Gras

Eng Bessemer-Bier ass e Konverter, mat Hëllef vun deem aus Eise ka Stol produzéiert ginn.

D'Bessemer-Bier krut hiren Numm vun der Form, déi enger Bier gläicht, an dem engleschen Ingenieur Sir Henry Bessemer, deen déi Method 1860 erfonnt hat.

An der Bessemer-Bier gëtt Loft oder Sauerstoff duerch dat flëssegt Eise geblosen, dat aus dem Héichuewe koum. Op déi Manéier kënnt et zu Kuelestoffmonoxid, dee verbrennt an d' Schmëlztemperatur, déi beim Eisen 1.150 °C ass, op déi vum Stol, op 1.536 °C ze hiewen. Et geet also drëm, fir de Kuelestoffgehalt vum Eisen erof ze kréien.

No der Erfindung vum Linz-Donawitz-Konverter 1952 goufen d'Bessemer-Bieren no an no ofgeschaaft.

Vun "http://lb.wikipedia.org../../../b/e/s/Bessemer-Bier_b28f.html"

Kategorie: Konverteren

##### Views

- Artikel
- Diskussioun
- Aktuell Revisiounen

##### Sichen

##### Aner Sproochen

- Български
- Deutsch
- English
- Suomi
- Nederlands
- ‪Norsk (bokmål)‬
- Português
- Русский
- Slovenčina
- Svenska