Bousekonn - Wikipedia, déi fräi Enzyklopedie

# Bousekonn

### Vu Wikipedia, der fräier Enzyklopedie.

Eng Bousekonn (englesch :arc second) ass eng Wénkel-Moosseenheet, déi 1/3600 Grad entsprëcht. Sechzeg Bousekonnen entspriechen enger Bouminutt, a 60 Bouminutten entspriechen engem Grad.

Weider Ënnerdeelungen follegen dem Dezimalsystem: eng Millibousekonn ass eng dausendstel Bousekonn, eng Mikrobousekonn (engl. µas) ass eng milliounstel Bousekonn.

Ze beuechten ass, datt (entspriechend dëser Definitioun) eng Gréisstenangab a Bousekonnen trotz dem gläichen Präfix „Bou-“ näischt mat enger Donnee am Boumooss ze dinn huet.

D’Symbol fir Bousekonnen ass d’Sekonnenzeechen a besteet aus zwee héichgestallte Stricher, déi ausgesinn wéi zwee Komma: 1″ = 1 Bousekonn. Et entsprëcht dem Zollzeechen. Ersatzweis ginn och zwee vertikal Stricher (") gebraucht.

Nach haut gëtt an der Navigatioun fir verschidde Virgäng d’Sekonn aus praktesche Grënn an 60 (Meridian-) Tertien gedeelt.

Fir de Vergläich: Dat mënschlecht A huet eng Opléisung vu ronn 60″ a kann domat theoretesch zwou senkrecht kanteg Objete, déi 1 Meter auseneen stinn, nach op enger Distanz vun 3–4 km auseneenhalen. Den engsten Duebelstär (ε am Stärebild Lyra), deen nëmmen mat schaarfen Aen nach getrennt ka ginn, huet eng Wénkeldistanz vun 208″ .

## [Änneren] Kuckt och

- Bouminutt

Vun "http://lb.wikipedia.org../../../b/o/u/Bousekonn.html"

Kategorie: Moosseenheeten

##### Views

- Artikel
- Diskussioun
- Aktuell Revisiounen

##### Sichen

##### Aner Sproochen

- Asturianu
- Български
- Česky
- Dansk
- Deutsch
- Español
- Euskara
- 한국어
- 日本語
- Nederlands
- ‪Norsk (bokmål)‬
- Polski
- Português
- Slovenčina
- Suomi
- Svenska
- 中文