# ANBO-41

### Straipsnis iš Vikipedijos, laisvosios enciklopedijos.

ANBO-41
Tipas | žvalgybinis / lengvasis bombonešis
NATO kodas |
Statytojas | Antanas Gustaitis
Kūrėjas | Antanas Gustaitis
Pirmas skrydis | 1936 m.
Pradėtas naudoti |
Baigtas naudoti | 1940 m.
Būsena | nenaudojamas
Pagrindiniai naudotojai |
Pastatyta vienetų |
Programos kaina |
Vieneto kaina |
Variantai |

ANBO-41 – patobulinta Antano Gustaičio lėktuvo ANBO-IV versija. Šiam žvalgybiniui lėktuvui ir bombonešiui 1936 m. įstatytas variklis Bristol „Pegasus XI“ (900 AG), patobulinta konstrukcija bei uždėtas trimentis medinis A.Gustaičio konstrukcijos propeleris.

1937 m. pagaminti 9 ANBO-41, o 1939 m. dar 10 lėktuvų su galingesniais Bristol „Pegasus XXIII“ varikliais.

## [taisyti] Charakteristikos

### [taisyti] Pagrindinės

- Variklis Bristol Pegasus XXIII, 1010 AG
- Tuščio masė: 1400 kg.
- Skridimo masė: 2300 kg
- Sparnų ilgis: 13,24 m
- Sparnų plotas: 29,00 m²
- Liemens ilgis: 8,84 m
- Didžiausias greitis: 360 km/h (2 km aukštyje)
- Mažiausias greitis: 90 km/h
- Aukščio lubos: 9000 m
- Kopimo greitis: į 5 km per 8 min.
- Kuro talpa: 510 l
- Skridimo nuotolis: 800 km

### [taisyti] Ginkluotė

- 2 lakūno kulkosvaidžiai
- 2 žvalgo kulkosvaidžiai
- Bombų talpa: 200 kg.

| Šis straipsnis apie lėktuvą yra nebaigtas. Jūs galite prisidėti prie Vikipedijos papildydamas šį straipsnį.

Rodomas puslapis "http://lt.wikipedia.org../../../a/n/b/ANBO-41_f013.html"

Kategorijos: Nepilni Lėktuvai | ANBO | Bombonešiai | Žvalgybiniai lėktuvai

##### Views

- Straipsnis
- Aptarimas
- Dabartinė versija

##### Paieška