# Biokuras

### Straipsnis iš Vikipedijos, laisvosios enciklopedijos.

Biokurui gali būti naudojamos cukrašvendrės

Aplinkos technologijos

- Tvarioji plėtra
- Atsinaujinantys energijos šaltiniai
- Energijos taupymas
- Energijos vystymas
- Biokuras
- Vandenilio technologijos
- Vandens gerinimas
- Nuotekų valymas
- Remediacija (atstatymas)
- Atliekų tvarkymas
- Atliekų perdirbimas
- Kompostavimas
- Oro taršos kontrolė ir modeliavimas
- Ekologinė miškininkystė
- Ekologinė statyba
- Natūralioji statyba
- Aplinkos dizainas

Aplinkotyra

Biokuras (biodegalai) yra kuras, pagamintas iš biomasės.

Šiuo metu automobiliuose naudojamos šios biokuro rūšys: bioetanolis, biodyzelinas, augalinis aliejus, rečiau kitoks biokuras.

Bioetanolis gali būti gaminamas iš cukraus turinčių žaliavų (cukranendrių, cukrinių runkelių), krakmolo turinčių žaliavų (bulvių, grūdų) arba lignoceliuliozės (medienos, šiaudų, komunalinių atliekų). Iki 20 % bioetanolio benzine nereikalauja techninių variklio pakeitimų ir nemažina variklio galios. Norint naudoti aukštesnės koncentracijos bioetanolį reikalingi variklio pakeitimai. Bioetanolis yra labiausiai pasaulyje paplitęs biokuras.

Biodyzelinas (augalinio aliejaus esteris, rapso metilo esteris, rapso etilo esteris) gaminamas iš augalinio aliejaus ir alkoholio (metanolio arba etanolio). Jį galima naudoti neperdirbant variklio. Šiuo metu lengvųjų automobilių gamintojai nesuteikia garantijos varikliams, naudojantiems gryną biodyzeliną.

Augalinis aliejus naudojamas tik perdirbtuose varikliuose.

Neseniai paskelbta apie ketinimus biokurui panaudoti gyvulinius riebalus.

Daugiausiai biokuro (bioetanolio) yra naudojama Brazilijoje ir JAV. ES yra priėmusi direktyvą 2003/30/EG, kurioje numatoma iki 2020 m. padidinti biokuro dalį iki 20% viso kuro sunaudojimo.

Tyrimai parodė, kad naudojant aukštos etanolio koncentracijos kurą (pvz., E85, 70 – 85% etanolio, plačiai naudojamas Švedijoje, plinta JAV), išskiriama mažiau kancerogeninių medžiagų nei naudojant įprastą kurą, taip pat mažesnės šiltnamio dujų emisijos, tačiau išsiskiria žymiai daugiau acetaldehido, kuris veikimas saulės šviesos išskiria ozoną, kuris savo ruožtu skatina žmogui kenksmingo smogo susidarymą.

| Šis straipsnis apie mokslą yra nebaigtas. Jūs galite prisidėti prie Vikipedijos papildydamas šį straipsnį.

Rodomas puslapis "http://lt.wikipedia.org../../../b/i/o/Biokuras.html"

Kategorijos: Aplinkotyra | Nepilni Mokslas | Kuras

##### Views

- Straipsnis
- Aptarimas
- Dabartinė versija

##### Paieška

##### Kitomis kalbomis

- Deutsch
- English
- Français
- Nederlands
- Occitan
- Polski
- Svenska
- Tiếng Việt