# ANBO

### Straipsnis iš Vikipedijos, laisvosios enciklopedijos.

Romualdas Marcinkus, Jonas Liorentas, Antanas Gustaitis, Juozas Namikas, Jonas Mikėnas ir Kazys Rimkevičius šalia ANBO lėktuvo.

ANBO (Antanas Nori Būti Ore akronimas) yra vadinami inž. Antano Gustaičio karo dirbtuvėse pagaminti lėktuvai.

Pagaminti lėktuvai buvo pusiau metalinės konstrukcijos su oru aušinamais varikliais. Fiuzeliažas iš suvirintų arba sukniedytų duraliuminio vamzdžių. Aptraukti drobe, o priekis ties kabina dengtas duraliuminine skarda. Sparnų konstrukcija iš medienos, aptraukti drobe arba fanera. Nuo 1925 iki 1939 buvo pagaminti 66 lėktuvai. 1934 vasarą grupė lakūnų, vadovaujama konstruktoriaus A. Gustaičio, trimis ANBO-IV lėktuvais apskrido Europą nusibrėžtu maršrutu.

## [taisyti] ANBO lėktuvų techniniai duomenys.

| ANBO-I | ANBO-II | ANBO-III | ANBO-IV | ANBO-41 | ANBO-V | ANBO-51 | ANBO-VI | ANBO-VIII
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
| Viensparnis žemasparnis vienvietis sportinis | Viensparnis aukštasparnis dvivietis mokomasis | Viensparnis aukštasparnis dvivietis mokomasis žvalgybinis | Viensparnis aukštasparnis dvivietis žvalgybinis lengvasis
bombonešis
Viensparnis
aukštasparnis
dvivietis
žvalgybinis
Viensparnis
aukštasparnis
dvivietis
mokomasis
Patobulintas
ANBO-V
galingesnis
variklis
tvirtesni
sparnai
Viensparnis
aukštasparnis
dvivietis
mokomasis
Viensparnis
žemasparnis
dvivietis
lengvasis
(atakos
lėktuvas
Variklio galia (AG) | 35 | 60 | 120 | 585 | 1010 | 85 | 160 | 185 | 930
Tuščioji masė (kg) | 190 | 280 | 556 | 1360 | 1400 | 510 | 680 | 720 | 2300
Skraidymo masė (kg) | 300 | 280 | 800 | 2200 | 2300 | 820 | 950 | 1080 | 3700
Sparnų ilgis (m) | 10,00 | 10,72 | 10,55 | 13,20 | 13,24 | 11,35 | 11,35 | 10,60 | 13,50
Sparnų plotas (m2) | 11,40 | 20,00 | 18,20 | 29,00 | 29,00 | 20,65 | 20,65 | 18,30 | 30,00
Fiuzeliažo ilgis (m) | 5,75 | 10,72 | 6,50 | 8,84 | 8,84 | 7,30 | 7,30 | 7,25 | 9,50
Didžiausias greitis (km/h) | 142 | 160 | 180 | 290 | 360 | 170 | 200 | 205 | 411
Aukščio riba (m) | nd | 3 500 | 4 500 | 8 000 | 8 000 | 4 000 | 4 000 | 4 500 | 9 000

nd – nėra duomenų.

## [taisyti] Taip pat žiūrėkite

- Dobi

Rodomas puslapis "http://lt.wikipedia.org../../../a/n/b/ANBO_671c.html"

Kategorija: ANBO

##### Views

- Straipsnis
- Aptarimas
- Dabartinė versija

##### Paieška

##### Kitomis kalbomis

- English