# Ak 4

### Straipsnis iš Vikipedijos, laisvosios enciklopedijos.

Ak 4
Tipas | automatas
Variantai |
Konstruktorius | 1965 – 1970 Husqvarna Vapenfabrik, 1965 – Carl Gustafs Stads Gevärsfaktori
Šalis | Švedija (originalus dizainas vokiečių G3)
Sukurtas |
Gamintas | 1965 - 1980
Naudotas | 1965 - iki dabar
Naudotojai | Švedija, Estija, Lietuva
Kalibras, mm | 7.62
Patronas, mm | {{{Patronas}}}
Šaudymo sparta, n/min. | 600 š/min
Svoris, kg | 5,3 (su dėtuve)
Ilgis, mm | 1045
Vamzdžio ilgis, mm |
Pradinis greitis, m/s | 790
Šūvio nuotolis, m |
Maks. šūvio nuotolis, m | 500
Mechanizmas | pusiau laisva spyna
Dėtuvė | 20

Ak 4 yra vokiečių automato Heckler & Koch G3 švediška versija. Skirtas naikinti priešo gyvajai jėgai ir nešarvuotai bei lengvai šarvuotai technikai. Automatikos veikimas yra pagrįstas pusiau laisvos spynos atatranka. Vamzdžio užsklendimo būdas – pusiau laisva spyna (ritinėliais). Ginklas užtaisomas dėžutės pavidalo dėtuve. Šiuo ginklu galima šaudyti ir pavieniais šūviais, ir automatine ugnimi.

## [taisyti] Variantai

Ak 4 švedų kariuomenėje yra trijų tipų:

Ak 4
  Standartinė versija.
Ak 4 B
  Nauja modifikacija su Aimpoint lazeriniu taikikliu, gamyklinis taikiklis pašalintas, padidinta šaudymo sparta ir patobulintas išorinis paviršius.
Ak 4 OR
  Standartinis Ak 4 su primontuotu Hensoldt 4x24 teleskopiniu taikikliu HK claw prijungime. Bendras prijungimo ir optikos svoris 0,65 kg.

Prie Ak 4 taip pat gali būti prijungtas ir Colt M203 granatsvaidis.

## [taisyti] Nuorodos

- Den svenska automatkarbinen - Ak4
- Automatkarbin 4
- Ak 4
- Guns.ru puslapis apie H&K G3

| Šis straipsnis apie ginklą yra nebaigtas. Jūs galite prisidėti prie Vikipedijos papildydamas šį straipsnį.

Rodomas puslapis "http://lt.wikipedia.org../../../a/k/_/Ak_4.html"

Kategorijos: Nepilni Ginklai | Automatai (ginklai)

##### Views

- Straipsnis
- Aptarimas
- Dabartinė versija

##### Paieška

##### Kitomis kalbomis

- Eesti
- English
- ‪Norsk (bokmål)‬
- Svenska
- 中文