HK 21A1 - Vikipēdija

# HK 21A1

### Vikipēdijas raksts

HK 21A1

HK 21A1 - Vācijas kompānijas Heckler & Koch galveno uzdevumu ložmetēja HK 21 modifikācija, kuram munīcijas padeve ir tikai no patronlentes.

## [izmainīt šo sadaļu] Parametri

- Tips: Vieglais ložmetējs
- Ražotājvalsts: Vācija
- Gads: 1971
- Kalibrs: 7,62 mm
- Masa: 8,3 kg
- Munīcija: 7,62 x 51 mm NATO
- Padeve: 50, 100, 200 ložu patronlente

Ierocis | Uguns temps | Nodarījums | PEN | Izmērs | SS | Šaušanas režīms
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
HK 21A1 | 10 | 4 | 2-3-Nil | 6 | 3 | 13
HK 21A1 (uz divkāja) | 10 | 4 | 2-3-Nil | 6 | 1 | 7
HK 21A1 (uz trijkāja) | 10 | 4 | 2-3-Nil | 6 | 1 | 4

## [izmainīt šo sadaļu] Raksturojums

Dažādu kalibru piemērojumi un magazīnu barošanas iespēja nebija vajadzīga lielākajai daļai pircēju, un tās tika atmestas. HK 21A1, salīdzinot ar HK 21 ir viens galvenais uzlabojums - iespēja izmantot magazīnas atmešanu. HK 21A1 munīcijas padeve ir tikai no patronlentes. Tika veikti arī pārveidojumi, lai varetu veikt pielādēšanu, nepaceļot vāku, līdz ar to HK 21A1 šauj ar aizvērtu aizslēgu, nevis atvērtu, tā padarot pārlādēšanu daudz vieglāku un ātrāku.

Ložmetējs tika ieviests 1971. gadā, un jau 1978. gada martā Heckler & Koch piedāvāja HK 21A1 ar 5,56 mm variantu (HK 23A1) turpmākajai SAW testēšanai. HK 21A1 izmēģināja ASV armija tai pašā laikā, kad tika testēts FN Minimi, bet ASV tomēr izvēlējās FN Minimi. Zināms, ka šis ierocis izmanto 1200 m tēmēkli. HK 21A1 ražošana Heckler und Koch pašlaik ir pārtraukta, bet pēc licences tas joprojām tiek ražots Portugālē un Grieķijā. Tas ir sastopams Meksikas un Bangladešas bruņoto spēku sauszemes bruņojumā.

Saturs iegūts no "http://lv.wikipedia.org../../../h/k/_/HK_21A1_2e8d.html"

Kategorijas: 7,62 mm ieroči | Heckler & Koch | Ložmetēji | Mūsdienu Vācijas ieroči

##### Views

- Raksts
- Diskusija
- Pašreizējā versija

##### Meklēt