Common Booster Core - Vikipēdija

# Common Booster Core

### Vikipēdijas raksts

Common Booster Core (CBC)
Tips | unificēta šķidrās degvielas pakāpe
Dzinējs | RS-68 (1 gab.)
Vilkme | 3312,755 kN
Pilna masa | 226 400 kg
Sausmasa | 26 760 kg
Diametrs | 5,1 m
Garums | 40,8 m
Degviela | LOX/LH2

Common Booster Core (CBC) - raķešpakāpe, kuru izmanto nesējraķetēs Delta 4 visās modifikācijās kā pirmās pakāpes pamatbloku, kā arī Delta-4 Heavy kā sānblokus - starta paātrinātājus.

Pakāpē tiek izmantots Rocketdyne Propulsion & Power izgatavotais dzinējs RS-68.

Saturs iegūts no "http://lv.wikipedia.org../../../c/o/m/Common_Booster_Core_1eb8.html"

Kategorijas: Delta-4 | Kriogēnās raķešpakāpes | Raķešpakāpes

##### Views

- Raksts
- Diskusija
- Pašreizējā versija

##### Meklēt

##### Citās valodās

- English