Avia BH-25 - Vikipēdija

# Avia BH-25

### Vikipēdijas raksts

## [izmainīt šo sadaļu] Avia BH-25 - pasažieru lidmašīna

Avia BH-25

1928.g. uzņēmums Avia pieņēma lēmumu piedalīties izaugušajā komerclidmašīnu tirgū ar savu lidmašīnas modeli BH-25, ko konstruēja Pāvels Benešs un Miroslavs Hajns. Konstruktīvi, tas bija vienmotora, viensekcijas biplāns, apšūts ar koku un audeklu. Prototips ar dzinēju Lorrain Ditrih (?), 450zs, ko izgatavoja Škoda rūpnīcā pēc licenzes, tika izmēģināts lidojumā 1927.g. jūlijā. Apakšējais lidmašīnas spārns bija ar lielāku laukumu nekā augšējais, kas ir neparasts risinājums biplāna konstrukcijai. Atvērtā pilotu kabīne atradās pirms spārnu līnijas, abu pilotu sēdvietas kabīnē atradās blakus. Slēgtajā pasažieru salonā bija 6 sēdvietas un vieta 100 kg bagāžai. Pēc lidmašīnas izmēģināšanas lidojumā tās konstrukcijā ieviestas izmaiņas- dzinēju nomainīja uz Bristol Jupiter. Kopumā tika izgatavotas 8 lidmašīnas. Sešas ekspluatēja Čehoslovākijas uzņēmums CLS, pārējās Rumānijas SNNA.

## [izmainīt šo sadaļu] Tehniskie parametri

Škirklis | Parametri
--- | ---
Konstruēšanas gads | 1927
Ražotajs | Avia
Konstruktori: | Pāvels Benešs / Miroslavs Hajns
Spārnu izmērs | 15.3 m
Lidmašīnas garums | 12.8 m
Lidmašīnas augstums |
Spārna laukums | 62.5m²
Tukšas lidm. massa | 1,840 kg
Maksimālā lidm. massa | 3,100 kg
Maksimālais ātrums | 180 km/h
Lidošnas maksim. augstums | 4,000 m
Nolidošnas attālums | 600 km
Ekipāža | 1 (Pilots)
Dzinējs | 1x Bristol Jupiter
Jauda | 420 zs

## [izmainīt šo sadaļu] Informācija

- Avia BH 25
- Avia BH-25
- Historie
- Avia

Saturs iegūts no "http://lv.wikipedia.org../../../a/v/i/Avia_BH-25_6a7c.html"

Kategorijas: Avia | Čehoslovākijas aviācija | Lidmašīnas

##### Views

- Raksts
- Diskusija
- Pašreizējā versija

##### Meklēt

##### Citās valodās

- Deutsch
- English