Kanāla slānis - Vikipēdija

# Kanāla slānis

### Vikipēdijas raksts

Piecu slāņu TCP/IP modelis
5. Lietojuma slānis
DHCP • DNS • FTP • HTTP • IMAP4 • IRC • MIME • POP3 • SIP • SMTP • SNMP • SSH • TELNET • BGP • RPC • RTP • RTCP • TLS/SSL • SDP • SOAP • L2TP • PPTP • …
4. Transporta slānis
TCP • UDP • DCCP • SCTP • GTP • …
3. Tīkla slānis
IP (IPv4 • IPv6) • ARP • RARP • ICMP • IGMP • RSVP • IPSec • …
2. Kanāla slānis
ATM • Ethernet • FDDI • Frame relay • GPRS • PPP • …
1. Fizikālais slānis
Ethernet physical layer • ISDN • Modemi • PLC • RS232 • SONET/SDH • G.709 • Wi-Fi • …

Kanāla slānis (data link layer)(datu posma slānis[1]) ir 2. slānis 7 slāņu OSI un 5 slāņu TCP/IP modeļos. Tas saņem pieprasījumus no tīkla slāņa un padod tos tālāk fizikālajam slānim.

Šis slānis pārsūta datus starp tīkla ierīcēm (nodes) lokālā tīkla segmentos vai starp divām ierīcēm globālajos tīklos. Kanāla slānis nodrošina iespēju pārsūtīt datus un identificēt pārsūtīšanas kļūdas. Pazīstamākie kanāla slāņa protokoli ir ethernet, kuru lieto lokālajos tīklos (broadcast tīklos) un PPP, kuru lieto point-to-point savienojumiem, kādi dominē globālajos tīklos.

Kanāla slānis parasti sadala ienākošos datus freimos, ja nepieciešams nodrošina adresāciju, un freimus nodod fizikālajam slānim sūtīšanai prom. Tādā pašā veidā, no ienākošo datu plūsmas tiek izdalīti freimi, pārbauda kontrolsummu un datus padod tālāk tīkla slānim.

### [izmainīt šo sadaļu] LLC (logical link control) apakšslānis

Šis nodrošina vairāku atšķirīgu tīkla slāņa protokolu multipleksēšanu vienā kanāla slāņa protokolā.

### [izmainīt šo sadaļu] MAC (media access control) apakšslānis

Šis nodrošina adresāciju (broadcast tīkliem) un freimu sākumu un beigu identifikāciju. Šeit definē kanāla slāņa adreses (MAC adreses, HW adreses).

Kanāla slāņa protokoliem parasti piekļūst kā pie tīkla kartes draiveriem. PPP parasti ir implementēts atsevišķi. Ethernet un 802.11 tīklakartes parasti lieto standartizētus draiverus, piem NDIS vai ODI.

## [izmainīt šo sadaļu] Atsauces

1. ↑ http://www.termini.lv

Saturs iegūts no "http://lv.wikipedia.org../../../k/a/n/Kan%C4%81la_sl%C4%81nis.html"

Kategorija: Tīkla protokoli

##### Views

- Raksts
- Diskusija
- Pašreizējā versija

##### Meklēt

##### Citās valodās

- Català
- Česky
- Dansk
- English
- Español
- Euskara
- فارسی
- Français
- Italiano
- עברית
- Nederlands
- ‪Norsk (bokmål)‬
- ‪Norsk (nynorsk)‬
- Português
- Slovenčina
- Slovenščina
- Svenska
- Tiếng Việt
- Türkçe
- 中文