Микропроцесори на Интел - Википедија

# Микропроцесори на Интел

### Од Википедија, слободна енциклопедија

Внимание!
На оваа статија ѝ е потребно правилно форматирање, категоризирање, граматика, интервики и слично. Може да помогнете со тоа што ќе ја уредите и трансформирате во стандардна вики-статија.

Микропроцесори наменети за персоналните компјутери:

Име: PC (Personal Computer); Процесор: 8086 (8088); Година на појава: 1981; Опис: Оригиналниот процесор за првиот оригинален персонален компјутер. Овој процесор има и соодветен копроцесор 8087.

Име: XT (eXtended Technology); Процесор: 8086 (8088); Година на појава: Опис: Овој процесор е ист со PC, но има 10 MB-ов диск. Овие процесори ималe фрекфенција од 4,77, 6, 8,... MHz. Овој процесор има и соодветен копроцесор 8087.

Име: Процесор: 80186; Година на појава: Опис: Овој процесор има и соодветен копроцесор 80187.

Име: AT (Advanced Technology), Процесор: 80286; Година на појава: 1984; Опис: Овој процесор беше начелото на новата серија моќни процесори. Овие процесори имале фрекфенција од 4,77, 6, 8, 10, 12 и 16 MHz. Овој процесор има и соодветен копроцесор 80287.

Име: класа 386; Процесор; 80386SX, 80386DX Година на појава: 1986; Опис: Начелото на новата ера. Тие се „прадедовците“ на денешните Pentium I/II/III/IV и др. процесори од класот 386. За клиентите со поскромни финансиски можности Интел произведол малку помалку моќна и поевтина верзија на процесорите 386, наречена 386SX, додека пак првичната помоќна верзија Интел на 386 ја преименува во 386DX. И процесорот 386SX и 386DX можеа да ја разделуваат меморијата на неколку „алчни“ програми и да ги исполнуваат истовремено. Но програмите работеа малку побавно со 386SX. Овој процесор има и соодветен копроцесор 80387.

Име: класа 386; Процесор: 80486SX, 80486DX, 80486DX2, 80486DX4; Година на појава: 1989 Опис: 80486Sx има соодветен копроцесор 80487SX. Додека 80486DX има интегрирано во себе копроцесор.

Име: класа 386; Процесор: Pentium (80586); Година на појава: 1993; Опис: Овој процесор има интегрирано во себе копроцесор.

Име: класа 386; Процесор: Pentium II, Pentium II MMX; Година на појава: Опис:

Име: класа 386; Процесор: Pentium Celeron; Година на појава: Опис:

Име: класа 386; Процесор: Pentium III; Година на појава: Опис:

Име: класа 386; Процесор: Pentium IV; Година на појава: Опис:

Преземено од "http://mk.wikipedia.org../../../%D0%BC/%D0%B8/%D0%BA/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB_6774.html"

Категории: Статии за уредување | Информатика | Микропроцесори

##### Views

- Статија
- Разговор
- Тековна верзија

##### Пребарај