റോട്ടര്‍ക്രാഫ്റ്റ് - വിക്കിപീഡിയ

# റോട്ടര്‍ക്രാഫ്റ്റ്

### വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

കുറുക്കുവഴി(?)

| ഈ ലേഖനത്തില്‍ ആധാരമാക്കാവുന്ന പ്രമാണങ്ങള്‍ ഇല്ല/കുറവാണ്. അവ ചേര്‍ക്കാന്‍ താങ്കള്‍ക്ക് സഹായിക്കാവുന്നതാണ്. താങ്കളുടെ സഹകരണം ഈ ലേഖനം മികച്ചതാക്കട്ടെ

വായുവിനേക്കാള്‍ ഭാരം കൂടിയ ആകാശനൗകകളാണ് റോട്ടര്‍ക്രാഫ്റ്റുകള്‍.റോട്ടര്‍ ബ്ലേഡുകള്‍ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ചിറകുകള്‍ തുടര്‍ച്ചയായി തിരിച്ചാണ് റോട്ടര്‍ക്രാഫ്റ്റുകള്‍ ലിഫ്റ്റ് അഥവാ ഉയര്‍ത്തല്‍ ബലം ഉണ്ടാക്കുന്നത്.യാന്ത്രികോര്‍ജ്ജമുപയോഗിച്ച് തിരിയാന്‍ കഴിയുന്ന റോട്ടര്‍ എന്ന സം‌വിധാനത്തിന് ചുറ്റുമായി റോട്ടര്‍ ബ്ലേഡുകള്‍ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നു.

വിവിധ റോട്ടര്‍ക്രാഫ്റ്റുകള്‍ താഴെപ്പറയുന്നവയാണ്‌

- ഹെലികോപ്റ്ററുകള്‍
- ഓട്ടോഗൈറോകള്‍
- ഗൈറോഡൈനുകള്‍
- റ്റില്‍ടോട്ടറുകള്‍

## [തിരുത്തുക] ഹെലികോപ്റ്റര്‍

MD Helicopters 520N NOTAR

എന്‍‌ജിന്‍ കൊണ്ട് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന റോട്ടറുകള്‍ ഉള്ള റോട്ടര്‍ക്രാഫ്റ്റുകള്‍ ആണ് ഹെലികോപ്റ്ററുകള്‍.അവയ്ക്ക് ലംബമായി പറന്നു പൊങ്ങാനും താഴുന്നിറങ്ങാനും, വായുവില്‍ സഞ്ചരിക്കാതെ തങ്ങി നില്‍ക്കാനും, മുന്‍-പിന്‍ ഭാഗങ്ങളിലേക്കും, വശങ്ങളിലേക്കും പറക്കാനും സാധിക്കും.ഒന്നോ അതില്‍ കൂടുതല്‍ റോട്ടോറുകള്‍ ഉള്ള വിവിധ തരം ഹെലികോപ്റ്ററുകള്‍ കാണാന്‍ സാധിക്കും.

## [തിരുത്തുക] ഓട്ടോഗൈറോ

Kellet K-2 K-3 ഓട്ടോഗൈറോ

ഹെലികോപ്റ്ററില്‍ നിന്ന് വിപരീതമായി വായുഗതികബലങ്ങള്‍ ഉപയോഗിച്ച് റോട്ടര്‍ പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കുന്ന റോട്ടര്‍ക്രാഫ്റ്റുകള്‍ ആണ് ഓട്ടോഗൈറോ.എന്നാല്‍ ഇവയ്ക്ക് തള്ളല്‍ ബലം അഥവാ ത്രസ്റ്റ് നല്‍കുന്നത് വിമാനങ്ങളില്‍ കാണുന്ന പോലുള്ള എന്‍‌ജിന്‍ കൊണ്ട് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന രോധിനികള്‍(പ്രൊപ്പല്ലര്‍) മൂലമാണ്.വിമാനങ്ങളുടേയും ഹെലികോപ്റ്ററുകളുടേയും സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഓട്ടോഗൈറോകള്‍ അവ രണ്ടില്‍ നിന്നും തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാണ്. യു.എസ്.ഫെഡറല്‍ ഏവിയേഷന്‍ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന്‍ ഓട്ടോഗൈറോകളെ ഗൈറോകോപ്റ്റേഴ്സ് എന്നാണ് പരാമര്‍ശിക്കുന്നത്.

## [തിരുത്തുക] ഗൈറോഡൈന്‍

Fairey Jet Gyrodyne

വായുവിനേക്കാള്‍ ഭാരം കൂടിയ ഒരു ആകാശനൗകയാണ് ഗൈറോഡൈന്‍.എന്‍‌ജിന്‍ കൊണ്ട് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന റോട്ടര്‍ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇവ പറന്നുയരുന്നത്.ഹെലികോപ്റ്ററുകളെപ്പോലെ ഇവക്ക് വായുവില്‍ തങ്ങി നില്‍ക്കാനും താഴ്ന്നിറങ്ങാനും സാധിക്കും.എന്നാല്‍ റോട്ടര്‍ സം‌വിധാനത്തിന് പുറമെ ഇവക്ക് മറ്റൊരു പ്രൊപ്പല്‍ഷന്‍ സിസ്റ്റം കൂടി ഉണ്ടായിരിക്കും.ഉയര്‍ന്ന വേഗങ്ങളില്‍ ഇവയുടെ റോട്ടര്‍ ഓട്ടോഗൈറോകളുടേതു പോലെ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നു.അതായത് ഇത്തരം വേഗങ്ങളില്‍ ഗൈറോഡൈനുകളുടെ റോട്ടര്‍ വാഹനത്തെ നിയന്ത്രിക്കാതെ ഉയര്‍ത്തല്‍ ബലം (ലിഫ്റ്റ്) മാത്രം നല്‍കുന്നു

## [തിരുത്തുക] റ്റില്‍ടോട്ടര്‍

The Bell-Boeing V-22 Osprey,റ്റില്‍ടോട്ടറുകള്‍ക്ക് മികച്ച ഒരുദാഹരണം

ചലിപ്പിക്കാന്‍ സാധിക്കുന്ന രോധിനികള്‍ (പ്രപ്പല്ലറുകള്‍) ഉള്ള ആകാശനൗകകളാണ് റ്റില്‍ടോട്ടറുകള്‍.ഈ രോധിനികളെ പ്രൊപ്രൊടോര്‍സ് എന്നു വിളിക്കുന്നു. പ്രൊപ്പല്‍ഷനും ഉന്നത വെഗങ്ങളില്‍ ഉയര്‍ത്തല്‍ ബലവും ഈ രോധികളാണ് നല്‍കുന്നത്.റ്റില്‍ടോട്ടറുകള്‍ ലംബമായി പറന്നു പൊങ്ങാന്‍ പ്രൊപ്രൊടോര്‍സ് ആകാശനൗകയ്ക്ക് തിരശ്ചീമായി വെക്കുന്നു.തള്ളല്‍ ബലം അഥവാ ത്രസ്റ്റ് താഴോട്ടാക്കി ക്രമീകരിക്കാന്‍ വേണ്ടിയാണ് ഇത്.ഇത്തരത്തില്‍ ഇവക്ക് ലംബമായി ഉയര്‍ന്നുപൊങ്ങാനും താഴ്ന്നിറങ്ങാനും സാധിക്കും.ഹെലികോപ്റ്ററുകളെ പോലെ വായുവില്‍ തങ്ങി നില്‍ക്കാനും ഇവക്ക് കഴിയുന്നു.തുടര്‍ന്ന് വാഹനം നല്ല വേഗത കൈവരിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് പ്രൊപ്രൊടോര്‍സ് നിലത്തിന് ലംബമായി തിരിച്ചു വക്കുന്നു.ഈ അവസ്ഥയില്‍ ചിറകുകള്‍ക്ക് പകരം പ്രൊപ്രൊടോര്‍സ് ആണ് ഉയര്‍ത്തല്‍ ബലം നല്‍കുന്നത്.

## [തിരുത്തുക] പുറത്തേക്കുള്ള കണ്ണികള്‍

- റോട്ടറി വിങ് സൊസൈറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ
- അമേരിക്കന്‍ ഹെലികോപ്റ്റര്‍ സൊസൈറ്റി
- അമേരിക്കന്‍ ഹെലികോപ്റ്റര്‍ സൊസൈറ്റി, ഫിലഡെല്‍‌ഫിയ ചാപ്റ്റര്‍
- American Institute of Aeronautics and Astronautics
- റോട്ടര്‍ക്രാഫ്റ്റ് ഡിസൈന്‍

| ഈ ലേഖനം അപൂര്‍ണ്ണമാണ്. ഇതു പൂര്‍ത്തിയാക്കുവാന്‍ സഹകരിക്കുക. സഹായത്തിനു ഈ ലേഖനത്തിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് പതിപ്പ്.

Retrieved from "http://ml.wikipedia.org../../../%E0%B4%B1/%E0%B5%8B/%E0%B4%9F/%E0%B4%B1%E0%B5%8B%E0%B4%9F%E0%B5%8D%E0%B4%9F%E0%B4%B0%E0%B5%8D%E2%80%8D%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%B0%E0%B4%BE%E0%B4%AB%E0%B5%8D%E0%B4%B1%E0%B5%8D%E0%B4%B1%E0%B5%8D.html"

സൂചികകള്‍: ഉള്ളടക്കം | സാങ്കേതികം | ആകാശനൗകകള്‍ | അപൂര്‍ണ്ണ ലേഖനങ്ങള്‍

##### Views

- ലേഖനം
- സംവാദം
- ഇപ്പോഴുള്ള രൂപം

##### ഉള്ളടക്കം

- പ്രധാന താള്‍
- പുതിയ താളുകള്‍
- സമകാലികം
- ലേഖനം തുടങ്ങുക

##### പങ്കാളിത്തം

- വിക്കി സമൂഹം
- വിക്കി പഞ്ചായത്ത്
- സംഭാവന

##### വഴികാട്ടി

- സഹായം
- മാര്‍ഗ്ഗരേഖകള്‍

##### ആശയവിനിമയം

- തല്‍സമയ സം‌വാദം

##### തിരയുക

##### ഇതര ഭാഷകളില്‍

- English
- Hrvatski
- Magyar