IEEE 802 - വിക്കിപീഡിയ

# IEEE 802

### വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

IEEE 802 എന്നത് IEEE ( ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ആന്‍ഡ് ഇലക്ടോണിക്സ് എന്‍ജിനീയേര്‍സ്)കുടുംബത്തിലെ ഒരു സ്റ്റാന്‍ഡേര്‍ഡ് ആണ്. ഇത് പ്രധാനമായും ലോക്കല്‍ ഏരിയ നെറ്റ് വര്‍ക്കുകളെയും മെട്രോപൊളിറ്റന്‍ ഏരിയ നെറ്റ്വര്‍ക്കുകളേയും ആണ് വിവരിക്കുന്നത്. കുറച്ചു കൂടി വ്യക്തമായി പറഞ്ഞാല് IEEE 802 എന്നത് വ്യത്യസ്ഥമായ അല്ലെങ്കില്‍ പല വലിപ്പത്തിലുള്ള ഡാറ്റ പാക്കറ്റുകളെ മാത്രം പറ്റി പറയുന്നു. സെല്‍ അടിസ്ഥാനമായ നെറ്റ്വര്‍ക്കുകളിലേക്ക് ഡാറ്റാ ചെറിയ കൃത്യമായ വലിപ്പത്തിലുള്ള ‘സെല്‍’എന്നു വിളിക്കുന്ന യൂണിറ്റുകളായിട്ടാണ് ട്രാന്‍സ്മീറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. പക്ഷെ ഐസോക്രോണസ് നെറ്റ്വര്‍ക്കുകളില്‍ ഡാറ്റാ കൃത്യമായ ഒക്റ്റെറ്റുകളുടെ ഒരു ഒഴുക്കാണ്. ഈ ഒഴുക്ക് പ്രത്യേക സമയപരിധികളില്‍ ആണ്. ഇത് IEEE 802 സ്റ്റാര്‍ഡേര്‍ഡിന്റെ പരിധിക്ക് പുറത്താണ്.

802 എന്ന നമ്പര്‍ വെറും അടുത്ത ഒരു ലഭ്യമായ നമ്പര്‍ മാത്രമായിരുന്നു. അതിനെ പ്രത്യേകിച്ച് വേറേ മാനദണ്ഡങ്ങള്‍ ഒന്നും ഇല്ല. ചിലര്‍ ഇതിനെ ieee 802 ന്റെ ആദ്യ സമ്മേളനം നടന്ന സമയവുമായി ചേര്‍ത്തു പറയാറുണ്ട്- ഫെബ്രുവരി 1980. IEEE 802 പ്രദിപാധിക്കുന്ന പ്രോട്ടോക്കോളുകളും സര്‍വീസുകളും OSI നെറ്റ്വര്‍ക്കിങ് മാതൃകയുടെ താഴത്തെ രണ്ട് പാളികളെ കൂറിച്ചുള്ളത്താണ് (ഡാറ്റാ ലിങ്ക് പാളിയും ഭൗതിക പാളിയും). ചുരുക്കി പറഞ്ഞാല്‍ IEEE 802 OSI ഡാറ്റാ ലിങ്ക് പാളിയെ ലോജിക്കല്‍ ലിങ്ക് കണ്ട്രോള്‍ എന്നും മീഡിയ ആക്സസ്സ് കണ്ട്രോള്‍ എന്നും രണ്ടൂ പാളികളായി തരം തിരിക്കുന്നു. ഈ പറയുന്ന പാളികള്‍ താഴെ പറയുന്നതു പോലെ തിരിക്കാം.

- ഡാറ്റാ ലിങ്ക് പാളി
  - ലോജിക്കല് ലിങ്ക് കണ്ട്രോള്‍
  - മീഡിയ ആക്സസ്സ് കണ്ട്രോള്‍
- ഭൗതിക പാളി

IEEE 802 കുടുംബത്തിലെ എല്ലാ സ്റ്റാന്‍ഡേര്‍ഡുകളേയും സംരക്ഷിക്കുന്നത് LAN/MAN സ്റ്റാന്‍ഡേര്‍ഡ് കമ്മിറ്റിയാണ്. (LMSC). ഇതില്‍ വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതര്‍നെറ്റ് കുടുംബത്തിലാണ്. കൂടാതെ ടൊക്കണ്‍ റിംഗ്, ബ്രിഡ്ജിംഗ്, വെര്‍ച്വല്‍ ലാന്‍എന്നിവ സ്വതന്ത്രമായ കൂട്ടങ്ങളാണ്.

IEEE 802 ന്റെ പ്രവൃത്തിക്കുന്ന കൂട്ടങ്ങല്‍ താഴെ പറയുന്നവയാണ്.

- IEEE 802.1 Higher layer LAN protocols
- IEEE 802.2 Logical link control
- IEEE 802.3 Ethernet
- IEEE 802.4 Token bus (disbanded)
- IEEE 802.5 Token Ring
- IEEE 802.6 Metropolitan Area Networks (disbanded)
- IEEE 802.7 Broadband LAN using Coaxial Cable (disbanded)
- IEEE 802.8 Fiber Optic TAG (disbanded)
- IEEE 802.9 Integrated Services LAN (disbanded)
- IEEE 802.10 Interoperable LAN Security (disbanded)
- IEEE 802.11 Wireless LAN (Wi-Fi certification)
- IEEE 802.12 demand priority
- IEEE 802.13 (not used)
- IEEE 802.14 Cable modems (disbanded)
- IEEE 802.15 Wireless PAN
  - IEEE 802.15.1 (Bluetooth certification)
  - IEEE 802.15.4 (ZigBee certification)
- IEEE 802.16 Broadband Wireless Access (WiMAX certification)
  - IEEE 802.16e (Mobile) Broadband Wireless Access
- IEEE 802.17 Resilient packet ring
- IEEE 802.18 Radio Regulatory TAG
- IEEE 802.19 Coexistence TAG
- IEEE 802.20 Mobile Broadband Wireless Access
- IEEE 802.21 Media Independent Handoff
- IEEE 802.22 Wireless Regional Area Network

| ഈ ലേഖനം അപൂര്‍ണ്ണമാണ്. ഇതു പൂര്‍ത്തിയാക്കുവാന്‍ സഹകരിക്കുക.

## [തിരുത്തുക] പ്രമാണാധാര സൂചിക

- IEEE Std 802-1990: IEEE Standards for Local and Metropolitan Networks: Overview and Architecture New York:1990

## [തിരുത്തുക] ഇതര ലിങ്കുകള്‍

- 802 Committee website

Retrieved from "http://ml.wikipedia.org../../../i/e/e/IEEE_802_0c64.html"

സൂചിക: അപൂര്‍ണ്ണ ലേഖനങ്ങള്‍

##### Views

- ലേഖനം
- സംവാദം
- ഇപ്പോഴുള്ള രൂപം

##### ഉള്ളടക്കം

- പ്രധാന താള്‍
- പുതിയ താളുകള്‍
- സമകാലികം
- ലേഖനം തുടങ്ങുക

##### പങ്കാളിത്തം

- വിക്കി സമൂഹം
- വിക്കി പഞ്ചായത്ത്
- സംഭാവന

##### വഴികാട്ടി

- സഹായം
- മാര്‍ഗ്ഗരേഖകള്‍

##### ആശയവിനിമയം

- തല്‍സമയ സം‌വാദം

##### തിരയുക

##### ഇതര ഭാഷകളില്‍

- Català
- Dansk
- Deutsch
- Español
- Euskara
- Français
- Italiano
- Magyar
- 日本語
- ‪Norsk (bokmål)‬
- Polski
- Português
- Suomi
- Svenska
- Tiếng Việt
- 中文