ജി.എസ്.എല്‍.വി. - വിക്കിപീഡിയ

# ജി.എസ്.എല്‍.വി.

### വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

ജി.എസ്.എല്‍.വി.
ജിയോസിങ്ക്രണസ് സാറ്റലൈറ്റ് ലോഞ്ച് വെഹിക്കിള്‍
ആകെ ഘട്ടങ്ങള്‍ | 3
1എ - കോര്‍ ബൂസ്റ്റര്‍ | എഞ്ചിനുകള്‍ | 1 &പ്രാവശ്യം; എസ്125 ഖര ഇന്ധനം ഉപയോഗിക്കുന്ന മോട്ടോര്‍
മുന്നോട്ടുള്ള തള്ളല്‍ | 4,700 കി.ന്യൂ.
ജ്വലനസമയം | 100 സെക്കന്റുകള്‍
ഇന്ധനം | എച്ച്.ടി.പി.ബി‎
1ബി - സ്റ്റ്രാ‍പ്പണ്‍ | എഞ്ചിന്‍ | 4 &പ്രാവശ്യം; L40H ദ്രാവക ഇന്ധനം ഉപയോഗിക്കുന്നത് വികാസ് എഞ്ചിന്‍
മുന്നോട്ടുള്ള തള്ളല്‍ | 680 കി.ന്യൂ. &പ്രാവശ്യം; 4 = 2,720 kN
ജ്വലനസമയം | 160 സെക്കന്റുകള്‍
ഇന്ധനം | N2O4/UDMH
2 - ഘട്ടം രണ്ട് | എഞ്ചിന്‍ | 1 &പ്രാവശ്യം; GS2 ദ്രാവക ഇന്ധനം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഘട്ടം
മുന്നോട്ടുള്ള തള്ളല്‍ | 720 kN
ജ്വലനസമയം | 150 സെക്കന്റുകള്‍
ഇന്ധനം | N2O4/UDMH
3 - മൂന്നാം ഘട്ടം | എഞ്ചിന്‍ | 1 &പ്രാവശ്യം; GS3 ക്രയോജെനിക്ക് ഘട്ടം
മുന്നോട്ടുള്ള തള്ളല്‍ | 73.5 കി.ന്യൂ.
ജ്വലനസമയം | 720 സെക്കന്റുകള്‍
ഇന്ധനം | LOX/LH2
വിക്ഷേപണ വാഹനം | ഒന്നാമത്തെ വിക്ഷേപണം ഏപ്രില്‍ 18, 2001
പ്രയോഗിക്കുന്നഭാരം LEO 18-ഡിഗ്രി | 5,000 കി.ഗ്രാം
പ്രയോഗിക്കുന്നഭാരം GTO | 2,200 കി.ഗ്രാം

ജി.എസ്.എല്‍.വി. (ജിയോസിങ്ക്രണസ് സാറ്റലൈറ്റ് ലോഞ്ച് വെഹിക്കിള്‍-GSLV or Geosynchronous Satellite Launch Vehicle)എന്ന റോക്കറ്റ് നിര്‍മ്മിച്ചത് ഇന്ത്യന്‍ സ്പേസ് റിസര്‍ച്ച് ഓര്‍ഗനൈസേഷന്‍ ആണ് (ഐ.എസ്.ആര്‍.ഒ.) . ഈ റോക്കറ്റ് പ്രധാനമായും നിര്‍മ്മിച്ചത് ഇന്ത്യയുടെ കൃത്രിമ ഉപഗ്രഹമായ ഇന്‍സാറ്റ് വിക്ഷേപിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ്. ഇതില്‍ ക്രയോജനിക്ക് സാങ്കേതിക വിദ്യയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ കണ്ടു പിടുത്തം മറ്റ് വിദേശറോക്കറ്റ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഇന്ത്യയുടെ കൃത്രിമ ഉപഗ്രഹ വിക്ഷേപണരീതിക്ക് വിരാമമിട്ടു.

ഇന്ത്യയുടെ മുന്‍ കാലറോക്കറ്റ് ആയ പി.എസ്.എല്‍.വി യുടെ നവീകരിച്ച രൂപമാണ് ജി.എസ്.എല്‍.വി. പി.എസ്.എല്‍.വി. യെ അപേക്ഷിച്ച് ഇതില്‍ ഒരു ദ്രാവക സ്റ്റ്രാ‍പ്പണ്‍ ബൂസ്റ്റര്‍ ക്രയോജനിക്ക് എഞ്ചിന്‍ മൂന്നാം ഘട്ടത്തിന് മുമ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്.

## [തിരുത്തുക] പ്രത്രേകതകള്‍

- മൊത്തം ഉയരം: 49 മീ.
- ആകെ ഭാരം: 401 ടണ്‍
- ആകെ ഘട്ടങ്ങള്‍: 3
- പ്രയോഗിക്കുന്നഭാരം: ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തില്‍:18-ഡിഗ്രി| 5,000 കി.ഗ്രാം, ശ്യൂന്യാകാശത്തില്‍ : 2,200 കി.ഗ്രാം
- വിക്ഷേപണ ഭ്രമണപഥം: 180 x 36,000 കി.മീ. ഉയരത്തില്‍

## [തിരുത്തുക] ആദ്യ ഘട്ടം

GSLV ആദ്യ ഘട്ടം

## [തിരുത്തുക] രണ്ടാം ഘട്ടം

GSLV രണ്ടാം ഘട്ടം

## [തിരുത്തുക] മൂന്നാം ഘട്ടം

GSLV മൂന്നാം ഘട്ടം

## [തിരുത്തുക] താരതമ്യപ്പെടുത്താവുന്ന മറ്റു റോക്കറ്റുകള്‍

- പ്രോട്ടോണ്‍ റോക്കറ്റ്
- ഡെല്‍റ്റാ 2
- എരിയന്‍ 2
- എരിയന്‍ 3

## [തിരുത്തുക] മറ്റുകണ്ണികള്‍

- ISRO GSLV Page
- India in Space GSLV Page
- KVD-1 (12KRB) upper stage at Khrunichev Space Center

Retrieved from "http://ml.wikipedia.org../../../%E0%B4%9C/%E0%B4%BF/2E/%E0%B4%9C%E0%B4%BF.%E0%B4%8E%E0%B4%B8%E0%B5%8D.%E0%B4%8E%E0%B4%B2%E0%B5%8D%E2%80%8D.%E0%B4%B5%E0%B4%BF..html"

സൂചിക: ഇന്ത്യന്‍ ബഹിരാകാശ പദ്ധതികള്‍

##### Views

- ലേഖനം
- സംവാദം
- ഇപ്പോഴുള്ള രൂപം

##### ഉള്ളടക്കം

- പ്രധാന താള്‍
- പുതിയ താളുകള്‍
- സമകാലികം
- ലേഖനം തുടങ്ങുക

##### പങ്കാളിത്തം

- വിക്കി സമൂഹം
- വിക്കി പഞ്ചായത്ത്
- സംഭാവന

##### വഴികാട്ടി

- സഹായം
- മാര്‍ഗ്ഗരേഖകള്‍

##### ആശയവിനിമയം

- തല്‍സമയ സം‌വാദം

##### തിരയുക

##### ഇതര ഭാഷകളില്‍

- English
- Deutsch
- Français