Grid Nasional - Wikipedia

# Grid Nasional

### Dari Wikipedia Bahasa Melayu, ensiklopedia bebas.

Grid Nasional ialah jaringan talian penghantar elektrik yang menghubungkan janaan, penghantaran, pembahagian dan penggunaan elektrik di Malaysia. Jaringan talian ini dimiliki dan dikendalikan oleh Tenaga Nasional Berhad. Lebih 420 stesen pencawang di Semenanjung Malaysia dihubungkan oleh jaringan ini melalui talian 132 kV, 275 kV dan 500 kV. Tenaga elektrik yang dijana olen penjana elektrik seperti Tenaga Nasional Berhad dan pejana bebas dimuatkan ke jaringan ini untuk dihantar kepada pengguna di seluruh negara.

Grid nasional ini juga dihubangkan kepada grid elektrik Thailand yang dikendalikan oleh Lembaga Elektrik Thailand (EGAT) dan juga grid elektrik Singapura yang dikendalikan oleh Singapore Power.

## [Sunting] Sejarah

Grid Nasional mula dibina pada tahun 1959, dan talian pertama adalah dari Tanjung Kling di Melaka ke Bandar Melaka.

## [Sunting] Penjana elektrik

Keupayaan jana elektrik yang dihubungkan ke Grid Nasional berjumlah 18,391 MW. Kadar simpanan adalah dilaporkan 40% yang merupakan stesen kuasa lama yang tidak aktif pada Disember 2006.

Keupayaan jana mengikut jenis adalah 18% berupa logi hidro dan 82% berupa logi bakar. Pecahan bahan api adalah 46% gas asli, 43% arang batu, 10% hidro dan 1% minyak bakar.

Disenaraikan adalah syarikat jana elektrik dan keupayaan jana kuasa mereka:

- Tenaga Nasional Berhad – 11,296 MW
- Malakoff Berhad – 4,393 MW
- Powertek Berhad – 1,490 MW
- YTL Power Berhad – 1,212 MW

Dimasa hadapan, mungkin selepas 2012, syarikat jana kuasa di Borneo akan dihubung masuk ke Grid Nasional:

- Syarikat SESCO Berhad – 750 MW
- Sabah Electricity Sdn Bhd – 785 MW, termasuk jumlah dari 5 jana bebas sebanyak 318 MW.

## [Sunting] Talian penghantar

Talian penghantar adalah talian arus ulangalik (HVAC) pada 50 Hz.

### [Sunting] HVAC 132 kV

### [Sunting] HVAC 275 kV

### [Sunting] HVAC 500 kV

### [Sunting] Sambungan ke Negara Thai

Pada 1981 sambungan 132 kV HVAC dengan keupayaan 80 MW telah disiapkan dari Bukit Ketri di Perlis ke Sadao di Thailand. Sambungan kedua pula adalah talian arus terus 300 kV (HVDC) dengan keupayaan 300 MW.

### [Sunting] Sambungan ke Singapura

Sambungan ke Singapura adalah melalui 2 x 230 kV HVAC dengan keupayaan 200 MW.

## [Sunting] Talian pembahagi

Talian pembahagi adalah pada voltan 33 kV, 22 kV, 11 kV, 6.6 kV dan 415/240 V.

## [Sunting] Penggunaan elektrik

Senarai pengguna besar tenaga elektrik di Malaysia, yang mempunyai stesyen pencawang 132 kV:

## [Sunting] Lihat juga

- Tenaga Nasional Berhad
- Syarikat SESCO Berhad
- Sabah Electricity Sdn Bhd
- Empangan Bakun

## [Sunting] Rujukan

## [Sunting] Pautan luar

- Laman web TNB
- Laman web Transmission Technology

Diperolehi daripada "http://ms.wikipedia.org../../../g/r/i/Grid_Nasional_4c82.html"

Kategori: Binaan dan struktur di Malaysia | Ekonomi Malaysia

##### Views

- Rencana
- Perbincangan
- Semakan terkini

##### perhubungan

- Tentang Wikipedia
- Masyarakat
- Muat naik pintar
- Hubungi kami
- Menderma
- Bantuan

##### Cari

##### Bahasa lain

- English